Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 넓은 대역폭과 더 많은 응용 프로그램에서의 정확한 재생을위한 높은 SPL을 제공하도록 설계되어있어야 한다.

2) 기기특성

- Configuration:	: 2 way

- Recommended amplifier	: 300 W RMS

- Long Term power	: 150 W

- Short term power	: 600 W

- Transformer	: 100/100 V

- Nominal impedance	: 8 ohm

- Frequency response	: 60Hz - 22KHz -6dB

- Low Frequency woofer	: 6.5 - 1.5 coil inch

- AES power	: 120 W

- High frequency driver	: 1 - 1 coil dome inch

- Sensitivity (@1W/1m)	: 89 dB

- Maximum SPL cont/peak	: 112/115 dB

- Dispersion	: 110° HxV

- Crossover Frequency	: 3 KHz

- Recommended HP filter	: 60Hz - 24dboct

- Input connector:	: 4 x Euroblock

- Net Dimension (WxHxD)mm	: 216x360x216

- Net Weight	: 5.5/12.1 kg/lb

- Transport Dimension (WxHxD)mm	: 300x440x300

- Transport Weight	: 7.5/16.5 kg/lb