Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 넓은 대역폭과 더 많은 응용 프로그램에서의 정확한 재생을위한 높은 SPL을 제공하도록 설계되어있어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 vie

Recommended amplifier	: 1000 W RMS

Long Term power	: 500 W

Short term power	: 2000 W

Transformer	: 100/300 V

Nominal impedance	: 8 ohm

Frequency response	: 48Hz - 18KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 15-3 coil mm

AES power	: 400 W

High frequency driver	: 2- 2.5 coil mm

Sensitivity (@1W/1m)	: 100 dB

Maximum SPL cont/peak	: 130/134 dB

Dispersion	: 60°x40° HxV

Crossover Frequency	: 1.3 passive or active Bi-Amp KHz

Recommended HP filter	: 35hz - 24dboct

Input connector	: 2 x Speakon NL4 in & thru 4x Eur	oblock

Net Dimension (WxHxD)	:435x740x421 - 17.12x29.13x16.57	mm

Net Weight	: 29/63.9 Kg

Transport Dimension (WxHxD)	: 530x860x530 - 20.86x33.85x20.86	mm

Transport Weight	: 31/68.3 Kg