SUBWOOFER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 다양한 응용프로젝트 및 정밀한 사운드 재생을 위한 충분한 대역폭과 높은 SPL을 갖춘 서브우퍼로써, 높은 품질의 사운드 요구에 응답할 수 있는 개선된 성능을 지녀야 한다. 두 개의 Low profile 서브우퍼로 저주파 확장을 증가시키며 우아하게 제작된 인클로저는 까다로운 건축 디자인에도 적합하게 적용이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 1 way

Recommended amplifier	: 2000 W RMS

Long Term power	: 1000 W

Short term power	: 4000 W

Nominal impedance	: 4 ohm

Frequency response	: 35Hz - 500Hz -6dB

Low Frequency woofer	: 2 x 15“ - 3“ coil

AES power	: 500 W

Sensitivity (@1W/1m)	: 101 dB

Maximum SPL cont/peak	: 139/142 dB

Dispersion	: omni HxV

Crossover Frequency	: external active ㎑

Recommended HP filter	: 28㎐ - 24㏈ oct.

Recommended external filter	: Digital management with presets

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD) ㎜	: 900 x 485 x 640

Net Weight	: 50kg