Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 세련된 디자인과 활용도가 매우 높은 스피커로써, 고정 및 이동설치가 가능하며, 소공연 메인 스피커 또는 스테이지 모니터 스피커로 활용하기에 좋은 제품이어야 한다. Daisy-chain 출력 등 다양한 Connect 가능성을 제공할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 300 W RMS

Long Term power	: 150 W

Short term power	: 600 W

Nominal impedance	: 8 ohm

Frequency response	: 50Hz - 20KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 15“ - 2” coil

High frequency driver	: 1“ - 1“ coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 99 dB

Maximum SPL cont/peak	: 124/127 dB

Dispersion	: 90° x 60° HxV

Crossover Frequency	: 1.8 KHz

Recommended HP filter	: 40hz - 24dBoct

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 410 x 663 x 387

Net Weight	: 14.7kg