Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 세련된 디자인과 활용도가 매우 높은 스피커로써, 고정 및 이동설치가 가능하며, 소공연 메인 스피커 또는 스테이지 모니터 스피커로 활용하기에 좋은 제품이어야 한다. Daisy-chain 출력 등 다양한 Connect 가능성을 제공할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 80 W RMS

Long Term power	: 40 W

Short term power	: 160 W

Nominal impedance	: 16 ohm

Frequency response	: 90Hz - 20KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 5“ - 1“ coil

High frequency driver	: 1 dome – 0.75“ coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 94 dB

Maximum SPL cont/peak	: 114/117 dB

Dispersion	: 90° x 90° HxV

Crossover Frequency	: 3.5 KHz

Recommended HP filter	: 80hz - 24dBoct

Input connector	: 1 x jack terminal strip

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 170 x 275 x 180

Net Weight	: 3.4kg