SUBWOOFER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 플라잉 설치가 가능한 18인치 서브우퍼로써, 후방 인클로저와 전방 인클로저의 격자설치로 일관성있는 음향을 전달할 수 있어야 한다. 전방 인클로저용 서브우퍼이다.

2) 기기특성

Configuration	: 1 HYBRID BANDPASS way

Recommended amplifier	: 1200W RMS

Long Term power	: 600W

Short term power	: 2400W

Nominal impedance	: 8 ohm

Frequency response	: 33Hz - 250Hz -6dB

Low Frequency woofer	: 1 x 18“ - 3.5“ coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 101 ㏈

Maximum SPL cont/peak	: 135/139 ㏈

Dispersion	: omnidirectional HxV

Crossover Frequency	: external active ㎑

Recommended HP filter	: 32㎐ - 24㏈ oct

Recommended external filter	: Digital Management with presets

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 700 x 650 x 800

Net Weight	: 75kg