Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 첨단기술과 세련된 이탈리아의 음향공학이 집약된 라인어레이 시스템이 구현가능한 스피커로써, 가벼운 무게, 전력, 크기, 유연성 및 사용 편의성 측면에서 현대 라인어레이 시스템에 새로운 솔루션을 보여줄 수 있어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 800LF / 200HF RMS

Long Term power	: 400LF / 100HF W

Short term power	: 1600LF / 400HF W

Nominal impedance	: 16LF / 32HF ohm

Frequency response	: 60Hz - 18KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 2 x 10“ - 2.5“ coil

High frequency driver	: 2 x 10“ - 1.7“ coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 101LF / 112HF ㏈

Maximum SPL cont/peak	: 128/135 ㏈

Dispersion	: 90° x 10° HxV

Crossover Frequency	: external active ㎑

Recommended HP filter	: 32㎐ - 24㏈ oct

Recommended external filter	: Digital Management with presets

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 652 x 296 x 425

Net Weight	: 38kg