SUBWOOFER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 서브 우퍼 스피커로 넓은 대역폭과 더 많은 응용 프로그램에서의 정확한 재생을위한 높은 SPL을 제공하도록 설계되어있어야 한다. 또한 플라잉이 가능 한 우퍼로 12인치 2개와 3인치 보이스 코일이 들어 있어야 한다.

2) 기기특성

System Type	: 1 way

Recommended amplifier	: 1000 W RMS

Long Term power	: 500 W

Short term power	: 2000 W

Nominal impedance	: 8 ohm

Frequency response	: 50Hz - 120Hz -6dB

Low Frequency woofer	: 2x12-3 coil inch

High frequency driver	: 2x12 - 3 coil neodymium inch

Sensitivity (@1W/1m)	: 99 dB

Maximum SPL cont/peak	: 134/138 half-space dB

Dispersion	: omnidirectional HxV

Crossover Frequency	: external active KHz

Recommended HP filter	: 40hz - 24dboct

Input connector	: 2 x speakon NL4MD-V in & thru

Net Dimension (WxHxD)	: 574 x420x660

Net Weight	: 35 Kg