Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Full-range 또는 Bi-Amp 모드로 변동이 가능한 라인어레이 스피커로써, 저음 600W / 고음 240W 의 출력을 구현가능하여야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 800/200 RMS

Long Term power	: 175/100 W

Nominal impedance	: 8 (8/8) ohm

Frequency response	: 70Hz - 23KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 8“ – 2“ coil

High frequency driver	: 6 pleated diaphragm

Maximum SPL cont/peak	: 120/127 – 123/131 ㏈

Dispersion	: 100° x 10° HxV

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 450 x 220 x 350

Net Weight	: 30kg