SUBWOOFER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인어레이용 서브우퍼로써, 풍부한 저음과 잔향이 구현 가능하여야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 1 way

Recommended amplifier	: 1400W RMS

Long Term power	: 700W

Nominal impedance	: 4 ohm

Frequency response	: 35Hz - 400Hz -6dB

Low Frequency woofer	: 18“ – 4“ coil

Maximum SPL cont/peak	: 133 half space / 138 half space ㏈

Dispersion	: omni HxV

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 565 x 605 x 695

Net Weight	: 56kg