Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 가혹한 환경조건, 옥외 장기노출, 극심한 날씨변화에도 재생될 수 있는 옥외형 라이어레이 스피커로써, 모든 실내 환경에서도 사용이 가능하여야 한다. 모든 내부회로가 특별한 밀봉 보호와 습기, 부식 및 산화의 효과에 대한 보호처리가 되어 있어야 하며 인클로저 내에 음향 반사 및 정상파를 감소시키는 것을 도와줄 수 있게 둥근 모양의 외부 구조로 이루어 있어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 1000 W RMS

Long Term power	: 500 W

Short term power	: 2000 W

Nominal impedance	: 8 (8/8 optional) ohm

Frequency response	: 60Hz – 20KHz

Low Frequency woofer	: 14-3 coil

AES power	: 350W

High frequency driver	: 2 x 1.4 – 2.5 coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 98/100 dB

Maximum SPL cont/peak	: 126.5/137 dB

Dispersion	: 100°x15° HxV

Crossover Frequency	: 1.2KHz

Recommended HP filter	: 40hz - 24dboct

Input connector	: 2 x Amphenol LTW 4pole

Dimensions (WxHxD)㎜	: 715 x 530 x 515

Weight	: 40kg