HDMI SPLITTER

�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 영상을 선택하여 원하는 곳으로 송출하는 기기로서 입력과 출력을 임의의 채널신호로 분배하여 사용하며 HDMI 1.3지원 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 종류	: AV스위쳐

- 용도	: HDMI 분배용

- 신호종류	: HDMI

- 문자크기	: 10 mm

- 신호대잡음비	: 60 dB

- 영상입력수	: 1

- 입출력수	: 1in/4out x 2CH

- 원격조정기능유무	: 무

- 임피던스	: 75 Ω

- 주파수응답	: 25~22500 Hz

- 화질형식	: HD

- Time ID기능	: 무

- 사용전압	: DC24 V

- 외형크기(WxDxH)	: 482 x 378 x 44 mm

** HS2143 또는 동등 이상품 이어야 한다.