HD SWITCHER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 여러 HDMI 신호를 받아서 선택적으로 한 신호를 송출하는 기기로써, 4개의 입력 신호를 받아 1개의 신호 출력을 가져야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답	: 25㎐ ~ 22.5㎑

- 신호대 잡음비	: 60㏈

- 신호전환시간	: 100 ms

- 영상입력수	: 4CH x 2CH

- 출력수	: 1CH x 2CH

- 임피던스	: 75Ω

- 화질형식	: HD

- 사용전압	: DC24V

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 432 x 43 x 129