DIGITAL PA SOFTWARE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 프로그램이어야 한다. PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체의 시스템을 하나로 통합시킨 중앙 집중제어 방송 시스템으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있어야 하고, 비상 시 자동으로 비상 방송을 할 수 있는 시스템의 프로그램이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하여야 하고, 6채널 다원화 방송 기능, 자동 화제 방송 내용 기록, 개별 방송 기능, 예약 방송 기능, 타사 장비 리모트 컨트롤 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

최소 Computer 사양

- 운영체제	: WINDOWS XP / 7 / 8

- CPU	: PENTIUM 3 400㎒ 이상

- RAM	: 128MByte 이상

- HDD	: 50MByte 이상

** DPSWare 2.0 이어야 한다.