Speaker(Subwoofer)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 8“ 2way Full Range Active 스피커로써, 8인치 압축 페라이트를 적용하여 적은 드라이버 대비 고출력을 구현하여야 한다. RMS 100W의 강력한 파워와 고음 드라이버 유닛의 균형과 조화로 강하고 풍부한 음색을 제공하며 자체내장 배터리를 이용하여 AC 전원이 없는 장소에서 사용이 가능하여야 한다. 전기능 LCD 제어 표시창,콘트롤 엔코더 스위치를 내장하고 배터리 전압 감지기능을 통해 완전 방전 보호 기능과 과충전 방지 기능이 적용되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 67㎐ ∼ 18K㎐(-6㏈)

- 최대 음압레벨	: 121㏈

- 장시간 허용 입력	: 100W

- 최대 허용 입력 (PEAK)	: 400W

- 드라이버	LF	: 8“ Customized driver

HF	: 1“ Voice coil

- 출력 방식	: LF/HF개별 D CLASS 앰프

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 영상입출력 신호	: HDMI

- 뮤직 플레이어	: MP3,BLUTOOTH

- 사용전원	:AC220V 또는 DC12V3A 바테리

- 커넥터	: 2 x Speacon 4P

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 270 x 430 x 280

- 중량	: 13㎏